**Specifikace příloha č. 4**

**Nádoba pro homogenizátor buněk v tekutém dusíku (cell disruptor for nitrogen cavitation)**

Technické požadavky:

1831 přípojka pro plnění tekutým dusíkem

Pracovní tlak do 3000 psi

Nádoba pro velikost vzorku 500 – 700 ml

Přívodní ventil plynu

Výstupní ventil plynu

Náhradní těsnění