**Technická specifikace pro část 4 veřejné zakázky**

Ultrazvuková lázeň – 1 kus

* Ultrazvuková lázeň musí být využitelná pro běžné laboratorní operace, jako je čištění, míchání, rozpouštění a disperze
* Frekvence ultrazvuku 40 kHz ( +- 7 kHz)
* Lázeň musí obsahovat funkci odplynění vzorků a rozpouštědel
* Objem lázně musí být minimálně 17,5 l
* Součástí lázně musí být i dodání nerezového koše
* Lázeň musí mít zabudovaný ohřev s nastavením teploty minimálně do 75 °C
* Výtokový kohout jako součást lázně
* Vnější rozměry lázně musí být maximálně 410 x 410 x 410 mm (š x h x v), z důvodu umístění na pracovní stůl, kde budou umístěny i jiné přístroje
* Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz