**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2**

**Položka č. 1 – Obturační systém**

**Počet kusů:** 1

**Minimální požadavky:**

* Jedná se o obturační systém Fi-G, Fi-P
* Minimální požadavky pro Fi-P:
  + Bezdrátový
  + Minimálně 4 pracovní teploty
  + Minimálně 0,35mm předtvarovaná špička koncovky
  + Zahřívání do max 0,2 sekundy
  + Minimálně 6 možností směrů uchycení koncovky
  + Na displeji je možné zobrazit stav baterie a teploty
  + Součástí je minimálně 9 druhů koncovek
  + Balení obsahuje minimálně: samotný přístroj, napájecí kabel od nabíječky, 4 ks ochranných teplotních násadců na koncovku a 4 koncovky
* Minimální požadavky pro Fi-G:
  + Pistole sloužící pro rozehřání a aplikaci tekuté gutaperči tenkou kanylou
  + Bezdrátový
  + Jehlu lze nastavit v úhlu 360°
  + Injekční jehla 0,5mm maximálně
  + Minimálně 4 přednastavené teploty
  + Ochranný bezpečnostní systém tzn po maximálně 10 minutách nepoužívání se jednotka vypne
  + Balení obsahuje minimálně: samotný přístroj, napájecí kabel od nabíječky, 4 typy jehel, 2 ochranné teplotní krytky, ochranný teplotní násadec na jehlu, 2 kartáčky, klíč