**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 4**

**Položka č. 1 – Obturační jednotka**

**Počet kusů:** 5

**Minimální požadavky:**

* + Aktivační prstenec je v rozsahu 360°
  + Digitální regulace teploty
  + Motorizovaná extruze
  + Jednorázové zásobníky s integrovanými úchytkami
  + Aerogelová izolace kolem topného prvku
  + Kondenzační jednotka je schopná se zahřát na teplotu minimálně 200°C pod 0,5 s
  + Nastavitelný rozsah minimálně 100 – 400°C