**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky**

**Položka**: Programovatelný rotátor

Parametry:

* **Digitální nastavení času**: 1 minuta až 24 hodin / nepřetržitý provoz (přírůstek 1 minuta)
* **Zvukový signál časovače**: Ano
* **Rozsah rychlosti vertikální rotace**: min. 1–100 ot./min (přírůstek 1 ot./min)
* **Pohyb vertikální rotace**: 360°
* **Rozsah nastavení času vertikální rotace**: min. 0–250 sekund
* **Nepřetržitá doba provozu**: min. 150 hodin
* **Rozsah rychlosti reciproční rotace**: min. 1–100 ot./min (přírůstek 1 ot./min)
* **Rozsah naklonění reciproční rotace**: min. 1° - 90° (přírůstek 1°)
* **Rozsah nastavení času reciproční rotace**: min. 0–250 sekund
* **Rozsah naklonění vibrační rotace**: 0º - 5° (přírůstek 1°)
* **Nastavení pauzy/vibrací**: 0–5 sekund
* **Maximální zatížení**: alespoň 0,7 kg či více
* **Celkové rozměry (Š×H×V)**: nepřesahující 500 mm
* **Hmotnost**: do 4 kg