**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky**

**Položka:** Elektroporační pipeta kompatibilní se systémem Neon NxT

Minimální parametry:

* Ergonomický tvar
* musí být kompatibilní s přístrojem Neon™ NxT Transfection System
* musí být kompatibilní s Neon™ NxT pipetovacími špičkami se zlatou elektrodou, které slouží jako kyvety pro elektroporátor Neon™ NxT
* musí sloužit pro elektroporační objemy 10 a 100 μL
* Odpružený konus

Zadavatel vyžaduje kompatibilitu s přístrojem Neon™ NxT Transfection Systém, a to vzhledem k tomu, že jim již Lékařská fakulta Ostravské univerzity disponuje.