**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění**

**Položka:** Intraorální rentgen s příslušenstvím

**Počet kusů:** 1 ks

**Minimální požadavky:**

* Intraorální rentgen lze používat s digitálním senzorem
* Rameno rentgenu je minimálně 200 cm dlouhé
* Velikost senzoru 1
* Ergonomicky tvarován (tj. přizpůsobí se anatomickému tvaru dutiny ústní)
* Implementované kavlarové vlákno
* dodávka minimálně obsahuje:
  + 1 ks instraorálního rentgenu na pojízdném stojanu
  + 1 ks senzor velikosti 1
  + Držák na senzor
  + Hygienické obaly
  + Prodlužovací kabel
  + USB disk s ovladači
  + Licence pro ovládání rentgenu