**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění**

**Položka:** Intraorální rentgen s příslušenstvím

**Počet kusů:** 1 ks

**Minimální požadavky:**

* Intraorální rentgen lze používat s digitálním senzorem
* Rameno rentgenu je minimálně 200 cm dlouhé
* Velikost senzoru 1
* Ergonomicky tvarován (tj. přizpůsobí se anatomickému tvaru dutiny ústní)
* Implementované kavlarové vlákno
* dodávka minimálně obsahuje:
	+ 1 ks instraorálního rentgenu na pojízdném stojanu
	+ 1 ks senzor velikosti 1
	+ Držák na senzor
	+ Hygienické obaly
	+ Prodlužovací kabel
	+ USB disk s ovladači
	+ Licence pro ovládání rentgenu