**Technická specifikace**

**Položka č. 1: NAS (Network Attached Storage) server-síťové úložiště**

Základní technická specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
|  | doplní účastník |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry: |
| Součástí nejsou žádné pevné disky  |  |
| Min. 5 volných pozic pro pevné disky 3.5“ s rozhraním SATA |  |
| Min 2x LAN, min 2x USB3.0  |  |
| Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí podporovat protokoly IPv4 a IPv6, úložiště musí podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP (http://www.isc.org/software/dhcp), připojení k uložišti musí být možné i z jiného segmentu sítě (přes router) |  |
| Zařízení podporuje protokoly min SMB, FTP, NFS, AFP, musí být možná konfigurace přes webové rozhraní |  |
| Podpora diskových polí min RAID 0,1,5,6 |  |
| Kompatibilita se systémy Windows 10/11, Linux, mac os |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) |  |
| Počet kusů | **1** |
| Jednotková maximální cena | **20.000** Kč bez DPH |

**Položka č. 2: Pevný disk HDD 20 TB**

Základní technická specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
|  | doplní účastník |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry: |
| Interní pevný disk HDD 3.5“ s rychlostí min 7200 ot/min |  |
| Kapacita HDD minimálně 20 TB |  |
| Rozhraní SATA3 |  |
| Určeno pro síťová úložiště NAS |  |
| Kompatibilní s položkou č.1  |  |
| Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.) |  |
| Počet kusů | **2** |
| Jednotková maximální cena | **11.500** Kč bez DPH |