**Technická specifikace pro část 6 veřejné zakázky**

**Elektroporační pipeta kompatibilní se systémem Neon NxT**

PARAMETRY

* Ergonomický tvar
* musí být kompatibilní s přístrojem Neon™ NxT Transfection System
* musí být kompatibilní s Neon™ NxT pipetovacími špičkami se zlatou elektrodou, které slouží jako kyvety pro elektroporátor Neon™ NxT
* musí sloužit pro elektroporační objemy 10 a 100 μL
* Odpružený konus

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené zařízení nesmí být v žádném z parametrů horší.