**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky**

**Pacientský monitor**

**Počet kusů:** 1

**Minimální požadavky:**

* Dotykový monitor s minimálním rozlišením 1024 x 600 bodů
* Maximální hmotnost 3 kg
* Možnost připojení externí obrazovky DVI s rozlišením 1920 x 1080
* Standardní konfigurace
  + EKG 3/5/12 svodů
  + Dýchání
  + SpO2
  + NIBP
  + 2 teplotní kanály
* Rozpoznání až 27 arytmií
* Paměť pro alarmy a další související průběhy minimálně 3 000 událostí
* Indikátor napájení ze sítě a baterie na předním panelu monitoru
* Provoz přes kabelovou nebo bezdrátovou centrální monitorovací síť
* Obrazovku lze přizpůsobit potřebám uživatele
* V monitoru je zabudován funkční úložný prostor pro příslušenství
* Maximální tlak v manžetě NIBP je 300 mmHg
* Měření SpO2 v rozsahu 0 až 100 %