**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění**

**Položka č. 1 – Implantologická jednotka s příslušenstvím**

**Počet kusů:** 5 setů

**Minimální požadavky:**

* + Chirurgický systém vybavený systémem, který umožňuje automatickou kalibraci točivého momentu každého jednotlivého násadce před samotným operačním zákrokem
  + Na LCD displeji se zobrazuje konkrétní hodnota otáček
  + Podsvícený LCD displej s provozními parametry
  + Chirurgická jednotka obsahuje minimálně:
    - řídící jednotku
    - mikromotor
    - ovládací pedál se závěsem
    - chirurgické kolínko 1:20
    - chladící set
  + Součástí implantologického setu je chirurgické instrumentárium baleno v kazetě s organizérem, bez dorazů