**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění**

**Položka č. 1 – Implantologická jednotka s příslušenstvím**

**Počet kusů:** 5 setů

**Minimální požadavky:**

* + Chirurgický systém vybavený systémem, který umožňuje automatickou kalibraci točivého momentu každého jednotlivého násadce před samotným operačním zákrokem
	+ Na LCD displeji se zobrazuje konkrétní hodnota otáček
	+ Podsvícený LCD displej s provozními parametry
	+ Chirurgická jednotka obsahuje minimálně:
		- řídící jednotku
		- mikromotor
		- ovládací pedál se závěsem
		- chirurgické kolínko 1:20
		- chladící set
	+ Součástí implantologického setu je chirurgické instrumentárium baleno v kazetě s organizérem, bez dorazů