**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění**

**Položka: Myčka laboratorní na nádobí velká – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Konkrétní specifikace nabízeného zboží doplněná dodavatelem**  |
| Model – typové/výrobní označení: |   |
| Výrobce: |  |

* Rozměry myčky maximálně: šířka 1350 mm x hloubka 800 mm x výška 2250 mm (z důvodu omezeného prostoru v laboratoři)
* Průměrná spotřeba vody na jeden cyklus min. 10 litrů, max. 14 litrů
* USB port
* Minimálně 4 přednastavené programy
* Příkon maximálně 10 kW
* Možnost volby a přizpůsobení mycích programů pro různé typy běžného laboratorního skla (kádinky, baňky, odměrné válce, zkumavky) a speciálního skla jako je borosilikátové sklo (např. Duran, Pyrex) odolné vůči teplotám
a detergentům, dále program(y) s nižší teplotou pro p**lasty odolné vůči teplu
a chemikáliím**
* Maximální mycí teplota: 93°C
* **Funkce sušení proudícím vzduchem**
* Ovládání pomocí dotykového displeje
* Konstrukce z vysoce kvalitních materiálů odolných proti korozi a vhodných pro použití agresivních laboratorních detergentů
* Vnitřní prostor z nerezové oceli pro snadné čištění a dlouhou životnost
* Automatické dávkování detergentu
* Tři přívody vody: studená voda a teplá voda pro mytí, a demineralizovaná voda určená pro finální oplach
* Hmotnost maximálně 90 kg

**Požadované příslušenství, které je součástí dodávky myčky:**

* Speciální koše pro laboratorní sklo různých velikostí (košík na zkumavky, košík na Petriho misky, košík na pipety, držák lahví o vnějším průměru hrdla 45 mm)

**Požadavky na dopravu a instalaci přístroje:**

Dodavatel je povinen zajistit dopravu přístroje až na místo určení ve vnitřních prostorách zadavatele.

Doprava bude probíhat buď pomocí nákladního výtahu, nebo ručním výnosem po schodišti, dle konstrukčních a rozměrových možností. Parametry tras:

* Výtah: rozměry kabiny jsou 1400 × 1600 × 2100 mm (š × h × v), čistý průchod dveřmi výtahu 900 × 2000 mm (š × v)
* Schodiště: šířka schodišťového ramene činí 1500 mm
* Patro: 2.NP
* Vstup do místnosti instalace: šířka dveří do místa určení je 1200 mm

Pokud rozměry přístroje přesahují uvedené profily, musí dodavatel převzetí přístroje, dopravu a instalaci realizovat odpovídajícím způsobem na vlastní náklady, případně po předchozí dohodě s objednatelem zajistit demontáž/montáž přístroje nebo další opatření, která umožní jeho dopravu na místo určení.