**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění – část 3**

**Binokulární stereomikroskop – 3ks**

* dva páry objektivů
* zvětšení 20x a 40x
* oboustranné zaostřování
* stativ s pevným ramenem
* dopadající a procházející LED osvětlení
* pracovní vzdálenost: alespoň 50 mm
* napájení z elektrické sítě
* dioptrické doostřování levého okuláru
* maximální výška: 30 cm
* maximální hmotnost: 2 kg