**1. Televize**

Základní technická specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
|  | doplní účastník |
| **Výrobce** |  |
| **Značka a typ** |  |
| **Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:** | |
| Úhlopříčka obrazovky min. 65" s poměrem stran 16:9 |  |
| Rozlišení: min 3840 × 2160 px |  |
| Integrované Reproduktory |  |
| Bezdrátové připojení: WiFi, Bluetooth, Apple Airplay 2, DLNA |  |
| Podpora přehrávání videa z USB disku, podporované formáty min. H264, MPEG, HEVC |  |
| Podpora připojení k síti přes LAN, nebo přes LAN |  |
| Vstupy, výstupy: min. 1xUSB, min. 2xHDMI 2.0 |  |
| Možnost připevnění na VESA držák |  |
| Včetně HDMI kabelu |  |
| **Požadavky environmentální udržitelnosti** | |
| Zařízení má certifikát EPEAT - ANO/NE  *Pokud ANO, uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list se záznamem o certifikaci a následující kritéria nevyplňujte. Pokud NE, doložte splnění následujícího požadavku:* |  |
| Zařízení splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR - uveďte URL odkaz na záznam o certifikaci nebo produktový list nebo jiný dokument se záznamem o certifikaci |  |
| Počet kusů | **2** |

**2. Mobilní stojan na televizi**

Základní technická specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
|  | doplní účastník |
| **Výrobce** |  |
| **Značka a typ** |  |
| **Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:** | |
| Mobilní výškově nastavitelný stojan na TV monitor |  |
| Nosnost: min. 50 Kg |  |
| Min. výška stojanu: 160 cm |  |
| Polička na příslušenství |  |
| Skryté vedení kabeláže |  |
| Pojezdová kolečka s brzdou |  |
| Tmavé provedení stojanu. |  |
| Vesa uchycení |  |
| Počet kusů | **2** |

Zdůvodnění:

Zadavatel vyžaduje tmavou barvu stojanu z estetických důvodu. Mobilní stojan na televizi bude využíván v při koncertech a je nutné dodržet kompatibilitu a design koncertního sálu.