**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky**

**Výrobník ledu – 1 ks**

* produkce minimálně 20/24 (kg/hod).
* Velikost kostek: minimální hmotnost maximálně 14 g (Výrobník musí být schopen vyrobit kostku ledu o hmotnosti maximálně 14g)
* Chlazení vzduchem případně volba vzduchem/vodou. Napájení: AC 230V 50HZ