**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky**

**Trenažér pro nácvik anestetika**

**Počet kusů:** 5

**Minimální požadavky:**

* Disponuje minimálně 11 snímacími kontaktními body, jak v horní čelisti, tak i v dolní čelisti
* Díky zvukovému a světelnému signálu lze rozeznat správnou pozici a úhel vpichu injekce
* Chrup obsahuje minimálně 32 vyjímatelných zubů, které jsou anatomicky tvarovány
* Součástí dodávky jsou i průhledné růžové dásně, díky kterým lze sledovat daný vpich
* Kabeláž, která spojuje model s indikační jednotkou má délku minimálně 0,8 m