**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky**

**Polymerační pec**

**Počet kusů:** 3

**Minimální požadavky:**

* Přístroj k polymeraci světlem v minimálním rozsahu 350 až 400 nm
* Použití k vytvrzování světlem vytvzovaných materiálů na individuální lžíce, laků k uzavření povrchu a vykrývacích materiálů
* Minimálně tři doby vytvrzování, a to 5 min, 10 min a trvalý provoz
* Minimální polymerační prostor 150 x 150 x 50 mm
* Minimální životnost lampy 1 800 provozních hodin nebo minimálně 18 000 zapojení
* Součástí dodávky jsou 4 zářivky ke každé lampě